**KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ**

**2023 YILI 2. HİBE PROGRAMI**

**Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler)**

**HAYVAN İÇME SUYU TANKI ALIMI**

**TEKNİK ve İDARİ ŞARTNAME**

**ADANA**

**Mart - 2023**

**HAYVAN İÇME SUYU TANKI ALIMI HİBE PROGRAMI**

**TEKNİK ŞARTNAME**

* 1. **Genel Özellikler;**
* Bu şartname ile küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerimizin hibeye konu hayvan içme suyu tankı ihtiyaçları desteklenecektir. Yatırımcı çiftçilerimiz Bakanlığımız tarafından onaylanan Stratejik Yatırım Planlarında belirtilen Adana İli Saimbeyli-2, Tufanbeyli ve Kozan Ekonomik Kalkınma Kümelerine bağlı köylerde/mahallelerde ikamet etmektedirler.
* Yükleniciler/firmalar hayvan içme suyu tankı teminini gerçekleştirecektir.
* Yatırımcı sadece 1 (bir) tane hayvan içme suyu tankı satın alabilecektir.
* Alınan hayvan içme suyu tankının tümünün gerekli standartlara ve teknik şartnameye uygun olması, montajlanması ve ayarlanması yüklenici firmanın sorumluluğu altındadır.
* Yatırımcı, proje kapsamında temin edilen hayvan içme suyu tankını 5 (beş) yıl boyunca korur, bakım ve onarımını yapar.
* Yatırımcı, yatırım tamamlandıktan 5 (beş) yıl sonrasına kadar, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanan tesis, makine, araç-gereç, cihaz ve diğer malzemelerin niteliğini, amacını değiştiremez, satamaz ve kiralayamaz.

**HAYVAN İÇME SUYU TANKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

**İşin Tanımı :**

 41 Adet 20’şer tonluk polietilen dikey hayvan içme suyu tankı alımı.

**Teknik Özellikler :**

1. Polietilen dikey depolar 20.000 lt olmalıdır.
2. Depolar polietilen hammaddeden üretilmiş, çift katlı imal edilmiş, dışı mavi içi beyaz renkte olmalıdır.
3. 20.000 lt hacminde kaynaksız, perçinsiz ve yekpare olmalıdır.
4. Hammadesi U.V. stabilizanlı olup güneş ışınlarına karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya Ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğe uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
6. Depo ölçüleri ortalama; Çap 270 – 290cm, Yükseklik 320 – 360 cm, Kapak 40-60 cm arası olmalıdır. Taban ve tavan kalınlığı en az 13 mm, gövde kalınlığı en az 13 mm olmalıdır.
7. Standart tahliye vanası her bir depo için 1 adet 1" veya 2 " ebadında, pirinç küresel vana ve Q32" ebadında PE100 montaj edilebilecek şekilde olmalıdır. Dolum yapılabilmesi için üst bölgede 11/4" ebadında giriş aparatı olmalıdır. Aparatlar Q40" ebadında PE100 boruya montaj edilebilecek şekilde olmalıdır.
8. Tankın alt kuşağında tankın basınçtan zarar görmemesi için en az 2,5 mm kalınlığında sacdan yapılmış en az 25 cm. yüksekliğinde bir kuşak bulunmalıdır.
9. En az 2 yıl garantisi olacaktır.

**Diğer Şartlar**

1. Hayvan içme suyu tankının üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, IFAD ve Proje logosu ile “*Bu hayvan içme suyu tankı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi hibesi ile yapılmıştır*” ifadesinin yer aldığı sticker tankın üzerine yapıştırılacaktır.
2. Kurulumun tamamlanıncaya kadar yapılan iş ve işlemlerde iş sağlığı ve güvenliği yüklenici firmaya aittir.
3. Nakliye ve işçilik dahil tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Nakliye sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
4. 20 adet Saimbeyli-2 Kümesi, 8 adet Tufanbeyli kümesi ve 13 adedi de Kozan Kümesinde olmak üzere toplam 41 Adet hayvan içme suyu tanklarının kümedeki yararlanıcıların bulunduğu yerlerde Çiftçi Destek Ekipleri tarafından kontrolü yapılacaktır ve hayvan içme suyu tanklarının yüklenici tarafından teslim yeri yararlanıcıların başvurusunda beyan ettiği yerler olacaktır.
5. İş bitirme tarihi Sözleşme imzalanmasını müteakip 60 (altmış) gündür.

.**HAYVAN İÇME SUYU TANKI İDARİ ŞARTNAMESİ**

1. Hayvan içme suyu tankı hibe programı Saimbeyli-2, Tufanbeyli ve Kozan Ekonomik Kalkınma Kümelerine bağlı köylerde/mahallelerde gerçekleştirilecektir. Hibeler, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak yapılacaktır.
2. Hayvan içme suyu tankı temininde kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
3. Yatırımcının hibe ödemesini alabilmesi için ana hatlarıyla aşağıdaki süreçler tamamlanmalıdır;
4. Yatırımcı, yatırımcı katkı payını ve KDV’yi (varsa ÖTV’yi) banka yoluyla yükleniciye öder, dekontunu alır.
5. Yüklenici, hayvan içme suyu tankını Teslim Tesellüm Belgesi ile yatırımcıya teslim eder. Yükleniciler hayvan içme suyu tank teminini eksiksiz olarak yaparlar. Hayvan içme suyu tankının dış gövdesine İdare tarafından belirlenecek tasarım, sticker baskı yapılmış olarak teslim edilecektir.
6. Yükleniciler faturayı ve diğer belgeleri yatırımcıya teslim eder.
7. Yatırımcı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki ÇDE’ye tankın alımı işinin bittiğini haber verir.
8. İlçedeki ÇDE personeli ve İPYB personeli hayvan içme suyu tankını yerinde görerek tüm belgeleri inceler ve tüm işler eksiksiz ve şartnamelere uygun ise Girdi Alımları ve Tesis Tespit Tutanağı hazırlar.
9. Yüklenici SGK ve vergi borcunun olmadığına, yatırımcı ise vergi borcunun olmadığına dair belgeleri temin eder.
10. Yatırımcı Hibe Ödemesi Talep Belgesini düzenler, ekine Teslim Tesellüm Belgesini, faturayı, dekontları, yükleniciyle yaptığı Uygulama Sözleşmesini ve SGK ile vergi borçlarının olmadığına dair belgeleri koyarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim eder.
11. Ödemeler, İlçe Müdürlüklerinin tüm dosya içeriğini İPYB’ye göndermesinin ardından, dosya üzerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra MPYB’nin onayı ile UNDP tarafından yatırımcının hesabına gönderilmek suretiyle yapılır.